**Muster-Ausschreibungstexte für Iso-Bar**

Position Text / Menge und Einheit Einheitspreis Gesamtpreis

… **Befestigungselement, zugelassen,**

 **für mittelschwere bis schwere Anbauteile
 bei vorhandenem WDVS anbauen,**

 **ungeplante Montage**

Montagestab aus profiliertem, glasfaserverstärktem Kunststoff
als zugelassenes Befestigungselement

für mittelschwere bis schwere Anbauteile,

bei vorhandenem des WDVS

mittels Verbundankermörtel im Wandbaustoff einbauen.

Stab bauseits ablängbar.

Stab mittels Setzhilfe setzen.

Dichtscheibe aufschieben und Anbauteil mittels Unterlegscheibe mit Dichtelement und Sechskantmutter befestigen.
(ungeplante Montage).

Zulässige Lasten gemäß Zulassung.
Wärmebrückenwirkung gemäß Zulassung.

Befestigungselement:

- Nenndurchmesser: 20 mm

- Lieferlängen: 200, 260, 320, 380 mm

- punktbezogener
 Wärmeduchgangskoeffizient: 0,0007 – 0,0018 W/mK

- Dichtigkeit, zulässige Verschiebung unter Querlast: bis 5 mm

Untergrund: Beton
- Bohrernenndurchmesser: 24 mm

- Verankerungstiefe, eff.: ≥ 40 mm

- Bohrliefe im Untergrund: ≥ 50 mm

- Dicke Kleber und nichttragende Schicht: … mm

Untergrund: Vollbaustoff
- Bohrernenndurchmesser: 24 mm

- Verankerungstiefe, eff.: ≥ 80 mm

- Bohrliefe im Untergrund: ≥ 100 mm

- Dicke Kleber und nichttragende Schicht: … mm

Untergrund: Voll- und Lochbaustoff
- Bohrernenndurchmesser: 26 mm

- Anwendung Siebhülse

- Verankerungstiefe, eff.: ≥ 80 mm

- Bohrliefe im Untergrund: ≥ 100 mm

- Dicke Kleber und nichttragende Schicht: … mm

Anbauteil:

- Antrieb Sechskantmutter: SW 19

- Anzahl pro Befestigungspunkte: … St.

- Anzahl der Befestigungspunkte: … St.

Angebotene Produkte:

- Befestigungslösung incl. Siebhülse: - EJOT Iso-Bar 200

 - EJOT Iso-Bar 260
 - EJOT Iso-Bar 320

 - EJOT Iso-Bar 380

- Verbundankermörtel: EJOT Multifix USF / USF Winter

- Gesamtanzahl: … St.

Zulassung: Z-21.8-2083

Lieferant: …

Hersteller: EJOT Baubefestigungen GmbH
 In der Stockwiese 35,
 57334 Bad Laasphe
 Tel: +49 2752 / 908 – 7068
 E-Mail: wdvs@ejot.de
 Internet: [www.bau.ejot.de](http://www.bau.ejot.de)

Zulassung: xxx

**… St … …**